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Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Оферта

PAGE  

ДО 

„БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ“ ЕООД
гр. Ямбол 8600

ул. „Димитър Благоев“ бл. 15, 

вх. Б, ет. 1, ап. 46
О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 

ЕИК /Булстат: _____________________________, 

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана № 1 от дата 07.11.2017 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет: 

„Избор на изпълнител за доставка на оборудване и работно облекло по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на професионално оборудване и обзавеждане за фитнес; Обособена позиция 2: Доставка на ЛПС и специализирано работно облекло, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-2226-С01 „Подобряване управлението на човешките ресурси и условията на труд в „БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ“ ЕООД“
(наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:
	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента 
	Количество

Бр.
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата
	Количество

Бр.
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	За Обособена позиция 1: Доставка на професионално оборудване и обзавеждане за фитнес:

За обособяване на помещение в базата на предприятието за фитнес зала:

Тенис маса:

· рамка: мин. 25x38mm;

· мин. 8 броя колелца - въртящи и заключващи се;

· регулируема височина;

· цвят: син

Крос тренажор:
· размери: мин. 195х70х168 см.;

· маховик: мин. 13,5 кг.;

· макс. тегло на трениращия: 205 кг.;

· LCD дисплей показващ натоварване, калории, време и др.;

· вентилатор;

· сензори за пулс;

· мин. 40 нива на натоварване;

· самозахранващ се с генератор.

Велоергометър: 

· размери: мин. 105х53х133 см.;

· макс. тегло на трениращия 205 кг.;

· маховик: мин. 13,6 кг.;

· мин. 40 нива на натоварване;

· LCD дисплей показващ натоварване, калории, време и др. вентилатор, сензори за пулс;

· подсилена конструкция;

· самозахранващ се с генератор.

Бягаща пътека:

· размери: мин. 210х88х143 см.;

· бягаща повърхност: мин. 55х150 см.;

· макс. тегло на трениращия: 205 кг.;

· мотор: DC 4,0 HP;

· скорост: мин. 20 км/ч наклон: 15%;

· антишок система;

· LCD дисплей, показващ време, изминато разстояние, калории, наклон и др.;

· поставки за шишета;

· сензори за пулс;

· ЕМ бутон.

Лежанка:

· тегло нето: мин. 82 кг.;

· тегло бруто: мин. 90 кг.;

· размери: мин. 1660х1660х1370 мм.

Лост с успоредка:

Лост:

· мин. ф 50 с втулки;

· дължина: мин. 2200 мм.;

· тегло: мин. 20 кг.;

· товароносимост: мин. 470 кг.
Успоредка:

· тегло нето: мин. 53 кг.;

· тегло бруто: мин. 60 кг.;

· размери: мин. 1130х780х1520 мм.
Климатик:

Инверторен климатик с високоефективни компресори с модулираща мощност за регулиране (плавно и постоянно) на желаната температура в помещението – номинална мощност на охлаждане минимум 3,5 kW и номинална мощност на отопление минимум 3,8 kW.

Наличие на: 

· функция sleep mode за осигуряване на комфортен нощен режим на работа;

· режим на охлаждане (cool);

· режим на изсушаване (dry);

· режим на отопление (heat);

· функция за автоматично почистване (auto clean) с миещ се филтър и капак, които лесно се свалят и почистват;

· обезскрежаване, включващо се само при необходимост;

· хоризонтален ламел с голям ъгъл на позициониране, позволяващ равномерна циркулация на въздуха;

· турбо-функция за бързо достигане на желаните настройки;

· топъл старт с предварително бързо подгряване на медната тръба;

· минимален разход на електроенергия в Stand-by режим.
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	За Обособена позиция 2: Доставка на ЛПС и специализирано работно облекло:

Работно облекло, зимно: комплект, включващ:

Зимно яке: 

· Ватирано яке със сваляща се качулка, светлоотразителен паспел, 100%П хидрофобиран плат, 260 гр/м2;

· Основен цвят тъмно синьо с гарнитура кралско синьо-платки предница и гръб, филетка 2 см. долни джобове, капаци 14.5/6.5 см. горни джобове  и среден детайл ръкав и качулка; 

· Светлоотразителен паспел по платка предница и гръб, и два реда по дължината на среда ръкав;

· Долните джобове се закопчават с ципове с дължина 16 см. до 48-и размер и 18 см. от 50-и размер нагоре; 

· Подвижна качулка с делим цип покрит с парче. Борда на качулката се пристяга с връзка с пластмасов стопер; 

· Якето се закопчава с цип и пластрон фиксиращ се с велкро; 

· Крайни лицеви шевове по цялата обиколка на филетката, вътрешен джоб и резервата на паспелите;

· Двойни лицеви по горните джобове и капачетата, които са под форма с 4-и ъгъла;

· Маншети и основа яке с ластик.
Зимен полугащеризон:

· Ватиран полугащеризон със  светлоотразителен паспел, 100%П хидрофобиран плат, 260 гр/м2; 
· Основен цвят тъмно синьо с гарнитура кралско синьо-платка предница, капак горно джобче, гарнитура долни джобове, предно джобче за GSM със закопчаване с щрифелка с велкро, капак заден джоб и малък инструментален джоб; 
· Горно джобче 23/20 см. с капак и велкро. Джоб за GSM 10/14 см. зашит в долен ляв ъгъл на джоба върху платката. Заден джоб с размери 16/17 см. и правоъгълен капак с ширина 6 см. и  светлоотразителен паспел;

· Светлоотразителен паспел под платка предница и гарнитура долни джобове. Два едни върху друг инструментални джоба; 
· В участък от 12 см. на презрамки гръб е зашит ластик; 
· Предно закопчаване с цип и странично с копчета; 
· Двойни лицеви шевове по контура на външните джобове, чатал предница и гръб и страничните; 
· Ватата при закопчаване предница е обточена с бие, а в основата на крачола влиза в подгъва.
Зимна шапка:

· Ватирана шапка тип  "Ушанка" от промазан плат;

· Твърда козирка и платка в долната част, която се сгъва и фиксира нагоре.
Блуза, зимна с дълъг ръкав - полар:

· Ватирана блуза с дълъг ръкав, тъмно синя;

· Състав 50%П/50%ПЕ;

· Маншетите, бие вратна и основата са от щрик тон, в тон с цвета на блузата. Лицеви шевове на 0.5 см побиващи резервата на маншетите, основа тяло и вратна извивка.
Работно облекло, лятно: комплект, включващ:

Лятно яке:

· Яке със състав 65% ПЕ/35% П, 240 гр/м²;

· Основен плат тъмно сиво с оранжева гарнитура и елементи от плат Oxford 600D (или еквивалент) в черен цвят;

· Якето е с гарнитура и елементи от плат Oxford 600D (или еквивалент) за подсилване на лактите, платки предна част и гръб, и частично на джобовете. Гарнитурата е в контрастен цвят за мяха на джобовете; 
· Двойно делим цип покрит с пластрон фиксиращ се с велкро, многофункционални джобове;

· Маншет с ластично пристягане;

· Отвори за проветрение при подмишниците с цип и мрежа под него; 
· Горните джобове са с мях и понтове при входа и дъното им. Затварят се с капачета в средата, на които е зашит черен ширит с ширина 2 см.  със  светлоотразителна лента - 1 см. в средата му;

· Лицеви шевове 3 б/см. с конци тон в тон с основния плат;

· Двойни лицеви  при платките, рамото, ръкавните, пластрона, капачетата,  вход долни джобове и контура на яката.
Летен полугащеризон:

· Полугащеризон със състав 65% ПЕ/35% П, 240 гр/м²;

· Основен плат тъмно сиво с оранжева гарнитура и елементи от плат Oxford 600D (или еквивалент) в черен цвят;

· Полугащеризонът е с гарнитура и елементи от плат Oxford 600D (или еквивалент) - функционални наколенки, многофункционални джобове и капак заден джоб;

· Контрастна гарнитура само за мяховете на джобовете;

· Частичен ластик на презрамки гръб 8 см. и колан талия гръб;

· Закопчаване с метален цип на шлиц предница и метални копчета в ляв страничен шев;

· Капачета на голям джоб предна платка, джоб за GSM, ляв заден джоб и ляв страничен джоб;

· Черна 2 см. лента със 1 см. светлоотразителна лента в средата, зашита в средата на капачетата, под лента талия предница с пластмасова катарама и вход допълнителни джобчета от плат Oxford 600D (или еквивалент);
· Тройни лицеви шевове по седалищен, вътрешни и странични шевове;

· Двойни лицеви при входа на всички джобчета, капачетата, презрамките, чатал предница и шлица.
Лятна тениска от трико:

· Тениска с шпиц  деколте със състав 100% П, тъмно синя;

· Лицев шев на 0.8 см. по обиколка вратна;

· Подгъвите са на широка покривна.
Работни обувки с метално бомбе, зимни:

· КАТЕГОРИЯ: S3 HRO SRC (или еквивалент);
· ЛИЦЕВА ЧАСТ: непромокаема телешка кожа с дебелина 1.8 мм.;

· БОМБЕ: композитно. В ПОДМЕТКАТА: кевларена пластина;

· ХОДИЛО: гума, масло и киселинно устойчиво, противохлъзгащо, антистатично HRO;

· СТЕЛКА: анатомична, „дишаща“, износоустойчива;

· Връзката минава през три реда затворени и два реда отворени връзковода за пристягане;

· Външната част на петата е подсилена с изкуствен материал. Под горната му част е  зашита светлоотразителна лента от външната и вътрешната страна на обувката;

· CE EN ISO 20345 (или еквивалент).

Работни обувки с метално бомбе, летни:

· КАТЕГОРИЯ: S1P HRO SRC (или еквивалент);

· ЛИЦЕВА ЧАСТ: велур;

· БОМБЕ: композитно;

· В ПОДМЕТКАТА: кевларена пластина;

· ХОДИЛО: гума, масло и киселинно устойчиво, противохлъзгащо, антистатично HRO;

· СТЕЛКА: анатомична, „дишаща“, износоустойчива;

· ПОДПЛАТА: дишаща; 
· Обувката е с 5 реда връзковода тип "дупчица";

· Областта на петата от вътрешната страна е подсилена с материал устойчив на претриване.  Лицевата част е с множество лицеви украсителни, контрастни шевове;

· CE EN ISO 20345 (или еквивалент).

Работни обувки, зимни:

· КАТЕГОРИЯ: 01 SRC (или еквивалент);

· ЛИЦЕВА ЧАСТ: тел. кожа с дебелина 1.6-1.8 мм.;

· ХОДИЛО: двуслоен полиуретан, масло-киселинно устойчиво, противоплъзгащо, антистатично;

· Връзките минават през четири реда връзковода, метални, тип "халка";

· CE EN ISO 20347 (или еквивалент).

Работни обувки, летни:

· КАТЕГОРИЯ: 01 SRC (или еквивалент);

· ЛИЦЕВА ЧАСТ: велур и текстил;

· ХОДИЛО: двуслоен полиуретан, масло-киселинно устойчиво, противоплъзгащо, антистатично;

· СТЕЛКА: анатомична, дишаща, износоустойчива;

· ПОДПЛАТА: дишаща;

· Връзката минава през четири реда връзковода тип "дупчица" с метална кабса и един ред за пристягане-отворен;

· CE EN ISO 20347 (или еквивалент).
Елек, ватиран:

· Ватиран елек със състав 65%ПЕ/35%П, тъмно син, закопчаващ се с цип;

· Два джоба с една филетка - 3 см., под наклон;

· Лицеви шевове на 0.8 см. по вратната, ръкавните, основата и борд предница;

· Краен лицев по цялата обиколка на джоба;

· Понтове при вход джоб;

· Капитонирането е на квадратчета 5/5 см.
Работни ръкавици, заваръчни:

· Ръкавици за заварчици от цепена телешка кожа, червени;

· Подлата от 100% памук;

· Дължина 35 см;

· EN 407    EN 388    EN 420 (или еквивалент).

Работни ръкавици, универсални:

· Противосрезни ръкавици ниво 5, плетени от полиестерно трико със стъклени нишки;

· Топени в нитрил;

· EN 388    EN 420 (или еквивалент).

Костюм защитен за заварчици, зимен пробан: комплект, включващ:

Зимно яке за заварчик:

· Яке за заварчици от плат 100% памук - син и цепена черна кожа;

· 1/2 предница и платка гръб са от два детайла кожа. Долна част гръб е от памук, като по линия на талията има зашит ластик 0.5 см. и дължина на набора 10 см.;

· Долна част ръкави, маншетите и яката са от плат 100% П;

· Предниците са със скрито закопчаване с метални тик-так копчета;

· Нефункционални щрифелки от кожа зашити на лактите;

· Маншетите се закопчават с тик-так;

· Шлица се образува от резервите на лакътния шев, които се побиват с шев на 0.6 см.;

· Всички лицеви са изминати със зелен конец, 30 дебелина, 3 б/см.
Зимен панталон за заварчик:

· Панталон за заварчици от плат 100% памук-т. син и цепена черна кожа;

· Платката, укроеното на колана, 5 бр. гайки, торби джобове, подшлицово парче и  задните части са от плат, 100% памук;

· Скрито закопчаване с копчета;

· Предни джобове в шев;

· Крачоли предница са от два детайла кожа. За подсилване на седалището се зашиват два кожени детайла под форма, стигащи до вътрешните шевове;

· Всички лицеви са изминати със зелен конец, 30 дебелина, 3 б/см.;

· Върху кожените детайли се изминават крайни лицеви.
Костюм защитен за заварчици, летен пробан: комплект, включващ:

Лятно яке пробан, негоримо:

· Лятно яке със състав 100% П пробан, бордо, негорим;

· Има 4 външни джоба с капачета фиксиращи се с велкро;

· Долните два джоба 17/19 см. са с мяхове и капачета 17.5/6 см.;

· Горните два са без мях и с размери 16/17.5 см. и капачета 16.5/6 см.;

· Якето се закопчава с цип и пластрон с велкро;

· Маншетите на ръкавите и частично при страничен шев в основата на якето завършват с ластик;

· Двойни лицеви на горните джобчета, крайни лицеви на долните.
Летен полугащеризон пробан, негорим:

· Летен полугащеризон със състав 100%П пробан, бордо, негорим;

· Голям джоб на платка предница с размери 23/19 см. и капак 6/23.5 см. фиксиращ се с велкро;

· Два долни джоба под форма 18/30.5/16 см. Един външно пришит джоб на дясна задна част 16/16 см., закопчаващ се с велкро;

· Ластик по талия гръб и частично на презрамка гръб 12 см.;

· Двойни лицеви шевове по заден джоб, долни предни джобове, двете дълги страни на горен джоб платка предница, чатал предница и гръб;

· Закопчаване с цип и метални копчета в страничен шев;

· Понтове на долни джобове и основата на шлиц предница.
Защитни престилки за заварчици:

· 100% кожа, бяла;

· Престилка за заварчици е от хидрофобна цепена кожа;

· По цялата обиколка е обточена с бие;

· Закопчаване с коланче през врата и талията с пластмасова катарама.
Консумативи за предпазен колан/въже с абсорбер и подсигуряваща алуминиева карабина: комплект, включващ:

Двойно въже с енергиен абсорбатор:
· Въже с енергиен абсорбатор, 12 мм. полиамидно въже с дължина 1.5 м., енергиен абсорбатор - 44 мм.;

· Комплектът включва 2 стоманени автоматични карабинера с отвор 55 мм. и 1 стоманен карабинер с отвор 17 мм.;

· CE EN 355:2002 (или еквивалент).

Полиамидно въже:

· Полиамидно въже с размери 850-1350x14 мм.;

· CE EN 358 (или еквивалент).

Карабинер:

· Алуминиев автоматичен карабинер тип кука;

· Отвор 60 мм;

· Мин. сила на счупване: 23 kN;

· CE EN362:2004 CLASS T (или еквивалент).

Предпазни маски за заварчици:

· Шлем за заварчици;

· Околожка, сменяем филтър;

· Регулируема лента за глава;

· Размери на визьора 110х80х3 мм.;

· CE EN 168 EN 175 (или еквивалент).

Защитен шлем за заварчици:

· Автоматично затъмняващ филтър за заваряване;

· Бутонът за блендата позволява да се регулира затъмняването от DIN9 до DIN13 (или еквивалент), както и чувствителността;

· Електронният заваряващ щит може  да се използва само за електроди, аргон/ хелий, MIG/ MAG, WIG/ TIG (или еквивалент), плазмено заваряване и кислородни процеси;

· Видима площ 100х41мм.;

· ЕС класификация: 1/1/1/2 (или еквивалент);

· Материал: полиамид;

· Време за превключване:1/10.000 seg.;

· Време за изчистване: 0,1 ~1s.;

· Захранване със соларна клетка.
Предпазни очила:

· Защитни очила;

· Поли карбонатни лещи против изпотяване и надраскване;

· Ергономични, широка видимост, странична защита;

· Регулируеми рамки, супер леки;

· Меки възглавнички за носа;

· Предпазват от удар с ниска енергия;

· CE EN 166 F (или еквивалент).

Маска, противопрахова: комплект, включващ:

Маска противопрахова:

· Полулицева маска с един сменяем филтър;

· Силиконово уплътнение;

· Закопчаването на маската е многостепенно;

· Маската има една резба за филтър, разположена в средата и 2 допълнителни клапи за издишване;

· Уплътнението на маската е изработено от висококачествен силикон. Това дава по-добро уплътнение, удобство и здравина на маската;

· CE EN 140 EN 148-1 (или еквивалент).

Филтри за противопрахова маска:

· 421 А2P3R* Органични газове и пари Клас 2 и отровни частици (или еквивалент);

· CE EN 14387 (или еквивалент).

Шлемофони:

· Шлемофон антифон SNR 32,1 dB (или еквивалент);

· Многостепенно регулиране, ергономични чашки, сгъваеми, мека добра защита в шумни среди, 237 гр.;

· Антифони за каска;

· EN 352-1 (или еквивалент).
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2. Ценово предложение:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата 
	Количество

Бр.
	Единична цена в лева без ДДС
	Общо цена в лева без ДДС

	1
	За Обособена позиция 1: Доставка на професионално оборудване и обзавеждане за фитнес:

За обособяване на помещение в базата на предприятието за фитнес зала:

Тенис маса 

Крос тренажор 

Велоергометър 

Бягаща пътека 

Лежанка 

Лост с успоредка 

Климатик 

	1 брой
1 брой

1 брой

1 брой

1 брой

1 брой

1 брой


	
	

	2
	За Обособена позиция 2: Доставка на ЛПС и специализирано работно облекло:

работно облекло, зимно, комплект


блуза зимна с дълъг ръкав-полар 
работно облекло, лятно, комплект

лятна тениска от трико
работни обувки с метално бомбе, зимни 
работни обувки с метално бомбе, летни 
работни обувки, зимни 

работни обувки, летни 

елек, ватиран

работни ръкавици, заваръчни 
работни ръкавици, универсални
костюм защитен за заварчици, зимен пробан, комплект
 
костюм защитен за заварчици, летен пробан, комплект

защитни престилки за заварчици 
консумативи за предпазен колан/въже с абсорбер и подсигуряваща алуминиева карабина, комплект
предпазни маски за заварчици
защитен шлем за заварчици 

предпазни очила 

маска, противопрахова, комплект

шлемофони 

	94 броя
94 броя

141 броя

282 броя

82 чифта

82 чифта

16 чифта

16 чифта

5 броя

108 броя

1476 чифта

6 броя

6 броя

12 броя

40 броя

6 броя

6 броя

111 броя

37 броя

37 броя
	
	

	
	Обща стойност
	


При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.
 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (уточнете)  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Срок на изпълнение: в календарни дни …… (словом), считано от датата на подписване на договора за доставка;
4. Валидност на офертата: 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти;
5. Начин на плащане: Окончателно плащане – 100% от стойността на съответната обособена позиция в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

6. Други изисквания и условия: 
6.1. Гаранционен срок в календарни месеци: ……. (словом) месеца;
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата
8.1 изреждат се всички приложения към оферта 

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

                    (име и фамилия)
___________________________________________

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)
[image: image1.png]
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